| Αρχική | Προφίλ | Πιστοποίηση ISO 9001 | Νέα | Επικοινωνία

| Προιόντα
|  | Γεωυφάσματα |  |
|  | Μονωτικά |  |
|  | Aritherm |  |
|  | Bondotherm |  |
|  | Γιατί μόνωση απο πολυεστερικές ίνες? |  |
|  | Είδη Καθαρισμού/Οικιακά |  |
|  | Ινες για ενίσχ. Σκυροδέματος |  |
|  | Υδροπονοία |  |
|  | Φίλτρα |  |
|  | Υλικά Επιπλοποιοίας |  |
|  | Υλικά στρωματοποιίας |  |
| Bondofix ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Το Bondofix δημιουργήθηκε για να αναμιγνύεται με το σκυρόδεμα, με σκοπό να το κάνει πιό ανθεκτικό στη φωτιά και να μειώνει σημαντικά την δημιουργία ρωγμών. Παράγεται απο ίσιες ίνες πολυπροπυλενίου τελευταίας γενιάς, οι οποίες έχουν στο εσωτερικό τους τρείς τρύπες. Οι τρύπες αυτές των ινών, παραμένουν ανοιχτές μετά απο την ανάμιξή τους με το σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίησή των ραγισμάτων, που προκαλούνται απο την συστολή, κατα την διάρκεια της σκλήρυνσης του. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται στο σκυρόδεμα, μετά απο τις 30 ημέρες που χρειάζονται για την σταθεροποίησή του, τέλεια αντοχή και ελαστικότητα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Bondofix
ΤΙΤΛΟΣ | : 7 dtex
ΜΗΚΟΣ | : 12mm
ΔΙΑΤΟΜΗ ΙΝΑΣ | : Κυκλική
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | : 110%
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ | : 120οC
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ | : 168oC
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | : 40 micron
Οι δοκιμές έγιναν στη Βιέννη στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ - FTI FASERBETONTECHNIK GmbH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Bondofix Σήραγγες - Θεμελιώσεις - Γέφυρες - Υπόγειοι Σιδηρόδρομοι - Τσιμεντένια Δάπεδα - Υπόγειες Κατασκευές - Τοίχοι - Οδοποιία κ.α. Το Bondofix παράγεται σε διάφορα μήκη και πάχη, ανάλογα με την χρήση του. Το συνηθέστερο προϊόν που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του σκυροδέματος είναι τίτλου 7dtex και μήκους 12mm. Σύμφωνα με δοκιμές που έχουν γίνει, για βέλτιστα αποτελέσματα, το ποσοστό των ινών που πρέπει να αναμιγνύεται στο σκυρόδεμα ή στον άσφαλτο, κυμαίνεται απο 900gr - 1500gr ανα κυβικό. Είναι σημαντικό να γίνεται σωστή ανάμιξη του Bondofix με το σκυρόδεμα και ομοιόμορφη κατανωμή των ινών. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ α)Χαρτοσακούλες των 900gr β)Κιβώτια των 200kg ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Bondofix ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών και κατα την διάρκεια μεγάλων και απότομων μεταβολών της θερμοκρασίας, ακόμα και αυτών που επικρατούν στην έρημο, με την χρήση του Bondofix στο σκυρόδεμα, αποφεύγονται οι ρωγμές και οι κατολισθήσεις. 2. Σε περίπτωση πυρκαϊάς, έχουμε βελτιωμένη αντοχή του σκυροδέματος. Το πρόβλημα που δυνητικά υπάρχει είναι οτι τα υπολείμματα υγρασίας, που παραμένουν στο σκυρόδεμα μετά τη σκλήρυνσή του, με την υψηλή θερμοκρασία που προκαλείται απο την φωτιά, μετατρέπονται σε ατμούς. Η μεγάλη πίεση που δέχεται το σκυρόδεμα απο τους προκαλεί εκρηκτική διαστολή, με αποτέλεσμα την κατάρευσή του. Όταν όμως ενσωματώνεται Bondofix μέσα στο σκυρόδεμα, οι ατμοί διαφεύγουν μέσα απο τις τρύπες των ινών. Στη θερμοκρασία των 250oC οι ίνες εξαερώνονται, με αποτέλεσμα να ελευθερόνεται τελείως ο χώρος των καναλιών που είχαν σχηματίσει οι ίνες. Έτσι οι ατμοί βρίσκουν διέξοδο και η πίεσις τους εκτονώνεται, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιήται η πιθανότητα αστοχίας του σκυροδέματος. Η ιδιότητα αυτή του Bondofix το κάνει ιδανικό για όλες τις κατασκευές απο σκυρόδεμα και κυρίως στις κατασκευές σηράγγων, με την χρήση του, το εσωτερικό κέλυφος, σε περίπτωση πυρκαϊάς, δεν ραγίζει και δεν κομματιάζεται σε υψηλές θερμοκρασίες (εικ.1 και εικ.2) 3. Σε περίπτωση σεισμού, το Bondofix το οποίο υπάρχει μέσα στο σκυρόδεμα, απορροφά τους κραδασμούς, και προσδίδει μεγάλη ελαστικότητα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα κατάρρευσης του κτισίματος. 4. Με την ανάμιξη του Bondofix με την άσφαλτο, στις οδοκατασκευές, χάρη στην αντοχή του στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας και την ελαστικότητά του, αποφεύγονται οι ρωγμές στην άσφαλτο και μειώνεται η ανάγκη συντήρησης. 5. Οι ίνες πολυπροπυλενίου τελευταίας γενιάς, δεν είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο, οπως π.χ. οι ίνες ασβέστου, δεν απόσυντίθενται και δεν διαβρώνονται. |
| << Επιστροφή |