| Αρχική | Προφίλ | Πιστοποίηση ISO 9001 | Νέα | Επικοινωνία

| Προιόντα
|  | Γεωυφάσματα |  |
|  | Μονωτικά |  |
|  | Είδη Καθαρισμού/Οικιακά |  |
|  | Ινες για ενίσχ. Σκυροδέματος |  |
|  | Υδροπονοία |  |
|  | Φίλτρα |  |
|  | Υλικά Επιπλοποιοίας |  |
|  | Υλικά στρωματοποιίας |  |
| Υλικά στρωματοποιίας
| Βάτες Μεγένθυνση Βάτες (45-500 gr/m2) Κατασκευή: ϊνες πολυεστέρα σταθεροποιημένες χημικώς Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται στα είδη ενδύσεως, παπλώματα και στην επιπλοποιεία. Με τη χρήση των συγχρόνων εγκαταστάσεων της Bondofibra, παράγονται τύποι σταθερώς υψηλής ποιότητας και άριστων προδιαγραφών. Εκτύπωση Φόρμα ενδιαφέροντος |
| << Επιστροφή |